## ADENDO MODIFICADOR I

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 449/2018/SUPEL/RO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0029.220949/2018-43**

**OBJETO:** Formação de Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Material de Permanente (Equipamento de Cozinha), em atendimento as necessidades das Escolas da Rede Estadual de Educação, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificação completa no Termo de Referência

A Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL, através da Pregoeira Substituta nomeada na **Portaria nº 53/GAB/SUPEL, publicada no DOE de 16.05.2018**, torna público aos interessados e, em especial, às empresas que adquiriram o edital, que **o instrumento convocatório sofreu alterações conforme segue:**

**I - FICA ALTERADO NO TERMO DE REFERÊNCIA**

# 3.3 DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADES ESTIMADAS:

**Onde se lê:**

(...)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DETALHAMENTO** | **UNID.** | **QUANT.** |
| 2 | **BEBEDOURO DE GARRAFÃO:**Bebedouro elétrico tipo coluna para acomodar garrafões de até 20 litros, **com capacidade para refrigerar no mínimo 3,5 litros/hora de água gelada**; duas torneiras embutidas, servindo água na temperatura natural e gelada, sendo removíveis para higienização; sistema de controle frontal de temperatura de no mínimo 3 posições; reservatório em material de alto impacto não toxico. Voltagem: 110v. Será aceito bivolt. | Unid. | 416 |

**Leia-se:**

(...)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DETALHAMENTO** | **UNID.** | **QUANT.** |
| 2 | **BEBEDOURO DE GARRAFÃO:**Bebedouro elétrico tipo coluna para acomodar garrafões de até 20 litros, **com capacidade para refrigerar no mínimo 1,1 litro/hora de água gelada**; duas torneiras embutidas, servindo água na temperatura natural e gelada, sendo removíveis para higienização; sistema de controle frontal de temperatura de no mínimo 3 posições; reservatório em material de alto impacto não toxico. Voltagem: 110v. Será aceito bivolt.O bebedouro deverá ser Certificado pelo INMETRO, aos termos da Portaria n°. 344 de 22 de julho de 2014 – Família segundo características construtivas e requisitos de segurança: 7. Família segundo requisitos de melhoria da qualidade da água: H (Família 7 H). | Unid. | 416 |

**II - Fica alterada a data de abertura da sessão conforme abaixo,** em atendimento ao disposto no Artigo 20 do Decreto Estadual 12.205/06 e ao § 4º, do Art. 21, da Lei 8.666/93, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão:

**Data de Abertura: 12/11/2018 às 09h00min (horário de Brasília – DF).**

**Endereço: no site de licitações** [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br/)

**III - Prevalecem inalteradas as demais cláusulas do edital.**

Eventuais dúvidas poderão ser sanadas junto ao Pregoeiro e à Equipe de Apoio através do telefone (69) 3212-9270 ou pelo email supel.omega@gmail.com

Publique-se.

Porto Velho - RO, 26 de outubro de 2018.

# MARIA DO CARMO DO PRADO

Pregoeira - Equipe ÔMEGA/SUPEL/RO

 Mat. 300131839